甘肃省中医药研究院古籍函套服务项目
招标参数及评分标准

一、技术工艺与材质标准（核心硬性要求）
所有函套成品、原材料必须符合国家古籍保护安全标准，无酸、无甲醛、无有害物质，适配古籍长期保存，具体标准如下：
（一）核心材质指标
※1、面料材质：普通古籍函套采用优质纯棉蓝布，棉含量 100%。善本古籍函套采用宋锦面料，组织结构细腻，面料印染工艺合规。甲醛、偶氮等致癌有害物质含量完全符合GB18401-2010 要求，级别B类，PH值≥7.5，耐光色牢度≥3 级，无色差、无脱丝、无起球、无异味。
※2、无酸纸板：函套内芯采用专业古籍保护无酸纸板，PH值≥7.5，无硫、无氯、无腐蚀性成分，耐老化、不变形、不返潮，适配恒温恒湿馆藏环境，长期使用不损伤古籍纸张。
※3、粘接辅料：采用天然小麦淀粉（无面筋面粉）或者古籍专用无酸环保胶水，粘性牢固、无挥发、无腐蚀性，长期使用不脱胶、不发黄、不污染古籍。
4、内贴纸：纯天然原料，手工制作，生宣（双宣也称二层宣）。PH 值≥7.5。 
5、骨别针及袢口：牛骨制作，顶部尖薄，根部粗，光滑无毛刺，袢扣颜色与函套面料颜色一致，带长尺寸适中，松紧合适。 
6、题签工艺：采用专用宣纸题签，字体样式、排版由采购人指定，支持定制题名、卷次信息，采用环保印刷工艺，字迹清晰、不褪色、不晕染，题签粘贴平整牢固。
※7、样品以及产品质量检测报告要求：响应供应商应提供无酸六合函套样品一只，同时提供由国家级检测机构（含省级）出具的近三年内的古籍无酸六合函套及内材无酸纸板无酸要求检测报告。
（二）制作工艺标准
※1、尺寸勘测：上门逐册精准测量古籍长宽厚尺寸，一对一专属定制，杜绝批量通用尺寸，函套与古籍贴合紧密，松紧适度，取放顺畅不卡顿。并根据原有函套存放古籍合理调整新制作函套数量，如将原四函套改为六函套或八函套。
※2、形制规范：严格按照GB/T35662—2017标准制作，六合云头套形制规整，边角方正、线条平直，包边均匀平整，无褶皱、无翘边、无破损、无污渍。
3、工艺细节：缝线均匀细密、针脚规整，无跳线、无断线；开合顺畅，卡扣、系带松紧适宜，整体造型古朴规整，贴合古籍传统装帧风格。
4、适配性要求：针对破损、异形、厚薄不均古籍，可定制特殊规格函套，做到一册一制，全方位保护古籍文献。
二、服务内容及要求
1、前期勘测服务：中标供应商须安排专业技术人员上门驻场，逐册清点、测量古籍尺寸，统计规格、数量，形成详细勘测清单，报采购人审核确认后开工制作。数据采集及测量费用由中标供应商承担。 
2、定制制作服务：根据审核后的勘测数据，标准化、精细化制作各类古籍函套，全程严控工艺与材质质量，杜绝偷工减料、工艺简化。
3、现场交付安装：成品制作完成后，送货上门、免费安装，逐册对应加装函套，整理归位；函套盒尺寸合格率保证 100%，尺寸不符，更换重做。函套由中标供应商负责运输，费用由中标供应商承担。
    4、整改优化服务：针对采购人验收提出的瑕疵问题，中标供应商应无条件免费返工、整改、更换，直至验收合格。
三、交付与工期要求
1、工期：合同签订后5个工作日内进场勘测，普通古籍函套30日历天内交付安装完毕，善本古籍函套40日历天内完成全部服务，整体项目无特殊情况不得延期。
2、交付地点：采购人指定古籍馆藏室。
3、交付标准：所有成品外观规整、材质达标、工艺合格，台账资料完整，现场整洁无杂物，100%通过采购人验收。
四、项目售后及质保
1、质保期：项目质保5年，终身维护。质保期内出现脱胶、变形、破损、褪色、脱丝等质量问题，供应商无条件免费维修、更换。
2、应急响应：质保期内接到报修后，24小时内响应，48小时内到达现场处理完毕。
3、回访服务：每年度主动上门回访排查函套使用情况，提供免费养护指导服务。
五、项目具体要求
1、材质要求：核查无酸纸板、面料、胶水等原材料检测报告，PH值、环保指标、安全指标全部达标，无劣质、酸化材料。
2、工艺要求：逐批抽查函套形制、尺寸、针脚、包边、题签工艺，无瑕疵、无质量问题，贴合国标及采购人定制要求。
3、整体要求：台账资料齐全、安装规范、古籍摆放规整，无二次破损、无环境污染，全部符合古籍馆藏保护标准。
六、项目采购数量：不少于500套（其中宋锦函套不少于50套，蓝布函套不少于450套）。
七、项目采购预算：7万元整


评分标准
	评审因素
	评审内容
	分值
	评分标准
	得分

	价格部分
（10分）
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100
备注：如果在评标过程中，评标小组发现投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，将要求该投标人在收到通知的规定时间内提供相关证明材料。投标人在规定的时间内不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作无效投标处理。
	

	技术部分（60分）
	项目服务方案
	10
	供应商针对本项目的特点，方案完整详实，包含勘测、制作、安装、验收全流程，流程清晰、分工明确、贴合古籍保护规范，得10分；方案基本完整、流程可行，得8分；方案简略、流程缺失，得6分；无方案不得分。
	

	
	材质工艺标准
	10
	供应商提供的项目完全响应国标及采购材质要求，提供原材料检测报告（报告包含材质无酸化、环保达标等内容）得10分；基本响应要求，资料齐全，得8分；部分响应、资料缺失，得4分；不响应核心材质标准不得分
	

	
	质量管控体系
	10
	供应商根据质量保证体系和管理措施具备完善的原材料质检、工序抽检、成品终检三级管控机制，质控流程规范，得10分；有基础质控流程，得6分；无质控体系不得分。
	

	
	定制化适配方案
	10
	供应商针对不同开本、破损、异形古籍提供专项定制方案，一册一策，适配性强，得10分；具备基础定制方案，得6分；无专项适配方案，不得分
	

	
	售后服务与履约保障
	10
	1. 质保服务（5分）：质保期5年，且提供年度免费回访养护服务，得5分；质保期达标无增值服务，得2分；质保期不达标不得分。
2. 应急响应（5分）：承诺24小时响应、48小时现场处置，具备完善的应急抢修机制，得5分；响应时效基本达标，得2分；无响应不得分。
	

	
	磋商陈述
	10
	陈述内容中包含但不限于对项目服务方案服务内容、合理化建议以及供应商认为有必要陈述的内容进行全面的叙述，述标时间10分钟以内。 
供应商叙述全面简洁、响应措施合理可行的得10分； 
供应商叙述全面简洁、响应措施较合理可行的得6分； 
供应商叙述片面繁杂、无响应措施的得2分； 
供应商叙述不响应竞争性磋商文件要求的得0分。
	

	商务部分（30分）
	类似项目业绩
	10
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过古籍函套制作采购项目业绩的，(并需提供第三方中标通知书)每提供一份合同得2分，最高得10分。
	

	
	项目样品
	10
	评标委员会根据投标人提供的样品进行综合评审。
（1）样品质地、材质、外观、牢固性、设计制作、制作工艺、扣件等辅料搭配各方面完全满足招标文件要求的，得10分；
（2）样品质地、材质、外观、牢固性、设计制作、制作工艺、扣件等辅料搭配各方面有欠缺，基本符合招标文件要求的，得6分；
（3）样品质地、材质、外观、牢固性、设计制作、制作工艺、扣件等辅料搭配各方面相比欠缺太多，不太符合招标文件要求的，得4分；
（5）未提供的不得分。
	

	
	团队实力
	10
	配备专业古籍保护技术人员1名、持证从业人员2名及以上，团队经验丰富、人员配置充足，得10分；技术人员1名、持证从业人员1名，人员配置基本齐全，得5分；无技术人员及持证从业人员且团队配置简陋，得1分。
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